**BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỪ XA**

Mục tiêu : Điều khiển tốc độ quay của động cơ từ xa

Chức năng :

| FR.1 |  | Điều khiển tốc độ động cơ trong phạm vi 50m |
| --- | --- | --- |
| FR.2 |  | Thời gian đáp ứng dưới 10ms |
| FR.3 |  | Hiển thị tốc độ động cơ trên màn hình LCD |
| FR.4 |  | Hiển thị nhiệt độ động cơ trên màn hình LCD |
| FR.5 |  | Màn hình LCD >=4 inch |
| FR.6 |  | Có nút nhấn trên bảng điều khiển |
| FR.7 |  | Có nhiều chế độ điều khiển |
|  | FR.7.1 | Bât/tắt động cơ |
|  | FR.7.2 | Mức 1 |
|  | FR.7.3 | Mức 2 |
|  | FR.7.4 | Mức 3 (Hoạt động với tốc độ tối đa |
| FR.8 |  | Hiển thị đèn khi động cơ nhận được tín hiệu |
|  | FR.8.1 | Đèn Led nhấp nháy 0.1ms trên bảng mạch điều khiển động cơ nhấp nháy khi nhận được tín hiệu từ remote |
| FR.9 |  | Có chức năng hẹn giờ bật/tắt động cơ |
| FR.10 |  | Bộ điều khiển có kích thước nhỏ ,gọn ,có thể bỏ túi hoặc đeo . |
| FR.11 |  | Giá thành dưới 250.000đ |